25 ADET MERCEDES INTOURO OTOBÜS VE 13 ADET FORD TRANSİT MİNİBÜS MARKA ARAÇLARIN ŞOFÖR İLE YOLCU ARASINA KORUYUCU ŞEFFAF PET İLE PANEL YAPIM İŞİ MALZEME ve İŞÇİLİK DÂHİL HİZMET ALIMINA AİT İDARİ HUSUSLAR

1.AMAÇ:

Covid 19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Ankara İl Umumi Hıfzısıhha Kurulunca alınan 2020/68 sayılı kararın 4. Maddesi gereği toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında bölümleme yapılması amaçlanmaktadır.

2.KAPSAM:

Komutanlığımız emrinde faaliyet gösteren servis araçlarını kapsar.

3.TANIMLAR:

Bu şartnamede adı geçen;

3.1 İdare: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK HV.K.K.KH.DEST.KT.GRP.K.LIĞI

3.2 İstekli: Yapılacak işe teklif veren gerçek veya tüzel kişiyi,

3.3 Yüklenici: Yapılacak ihale sonucu üzerine sözleşme yapılan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

4.YAPILACAK İŞLER VE UYGULANACAK ESASLAR:

4.1 Komutanlığımız emrinde faaliyet gösteren servis araçlarının yapılacak işe göre iş kalemleri ve miktarları aşağıdaki gibidir.

S.NU İŞİN TANIMI UYGULANACAK ARAÇ AÇIKLAMA BİRİM MİKTAR

1 Şoför mahalli ile yolcuların arasına bölme yapımı Mercedes Intouro Otobüs Şoförün arkasındaki koltuğun sırası dâhil olmak üzere tam izole edilmesi Adet 25

2 Şoför mahalli ile yolcuların arasına bölme yapımı Ford Transit Minibüs Şoför ve yan yolcu ile arka sıra yolcuların arasının tam izole edilmesi Adet 13

4.2 Yukarıdaki tabloda 1.Sıra numarasında yer alan şoför ve muhafız bölümünün ayrılması işi 25 adet otobüs tipi araçlar için uygulanacaktır.

4.2.1 Araç montaj yeri, yüklenici firmanın belirteceği yer veya yüklenici firma tarafından talep edilmesi halinde komutanlığımızın göstereceği alan olacaktır.

4.2.2 Şoförün arkasındaki koltuğun sırası dahil olmak üzere kapatacak şekilde şeffaf pvc malzemesi ve demir profil yardımıyla kapatılacaktır.

4.2.3 Araçlarda kullanılacak demir profiller 20x10 mm kalınlığında olup kaynak yapılarak karkas oluşturulacaktır. Karkas malzemenin araca montajı sırasında, araçta bulunan raylardan aparat yardımı ile uygulanacaktır (Haricen delme vidalama işlemi yapılmayacaktır). Kullanılacak pvc pet bu karkas üzerine vidalanarak monte edilecektir.

4.2.4 Kullanılacak profiller siyah renge boyanacaktır.

4.2.5 Kullanılacak pvc petler 0,75 mm kalınlığında şeffaf olup, şoförün görüş açısını kısıtlamayacaktır.

4.3 Yukarıdaki tabloda 2. Sıra numarasında yer alan şoför ve yan yolcu ile arka sıra yolcuların arasının pet ile ayrılması işi 13 adet minibüs tipi araçlar için uygulanacaktır.

4.3.1 Araç montaj yeri, yüklenici firmanın belirteceği yer veya yüklenici firma tarafından talep edilmesi halinde komutanlığımızın göstereceği alan olacaktır.

4.3.2 Şoför ve yan yolcu ile arka sıra yolcuların arası dahil olmak üzere kapatacak şekilde şeffaf pvc malzemesi ve demir profil yardımıyla kapatılacaktır.

4.3.3 Araçlarda kullanılacak demir profiller 20x10 mm kalınlığında olup kaynak yapılarak karkas oluşturulacaktır. Kullanılacak pvc pet bu karkas üzerine vidalanarak monte edilecektir. Karkası sabitleyebilmek maksadıyla haricen askılık yapılacak olup, montaj esnasında mümkün olduğunca aracın fabrikasyon vidalarından faydalanılacaktır.

4.3.4 Kullanılacak profiller siyah renge boyanacaktır.

4.3.5 Kullanılacak pvc petler 0,75 mm kalınlığında şeffaf olup, şoförün görüş açısını kısıtlamayacaktır.

5.TESTLER, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ:

5.1 Yüklenici tarafından yapılan işlerin muayene ve kabulleri, 4734 sayılı kamu ihale kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde yapılacaktır.

6.TESLİM SÜRESİ ŞEKLİ VE YERİ:

6.1 İşin teslim süresi 13 Aralık 2020 tarihidir.

7.GARANTİ ŞARTLARI

7.1 Talep konusu iş ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanununda öngörülen asgari garanti süresi, bakım onarım ve satış sonrası servis hizmetlerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı ile yüklenici tarafından izolasyon montajı tamamlanan araçlar iş kabulünden sonra yüklenicinin sorumluluğunda olmak kaydıyla işçilik hatalarına karşı 1 (Bir) yıl garanti süresi olacaktır.

FİRMA KAŞE İMZA